## CENNÍK 2016

## SPORT – Gumené povrchy pre športoviská

## gumilap felülről 2Galopp

Odporúča sa pre:

- **multifunkčné športové areály**,
-okolie športových zariadení s

 umelou trávou,
- povrchy na tenisové kurty,
-okolie vonkajších bazénov,
- bicyklové trasy ,

- bežecké trate

- fitnesscentrá

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPORTBric RUBBER SHEET** | Code No. | Hrúbka | Veľkosť | Váha | Head Injury Criteria | Červená | Zelená | Čierna |
|  | (mm) | (cm) | (kg/m2) | HIC | EUR/m2 | EUR/m2 | EUR/m2 |
| **GS-20** | 20 | 100x100 | 17.5 | - | **20,4** | **20,4** | **19,5** |
|  **GU-40** | 40 |  100x100 |  19,6 | 150 |  **27** |  **27** |  **26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## PLAY – povrchy pre tlmený dopad



Odporúčané pre:

- **detské ihriská**
- školské ihriská,
- všetky miesta kde je tlmený

 dopad dôležitý

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAYBric****RUBBER SHEET**  | Code No. | Hrúbka | Veľkosť | Váha | Head Injury Criteria | Červená | Zelená | Čierna |
|  | (mm) | (cm) | (kg/m2) | MSZ EN 1177 | EUR/m2 | EUR/m2 | EUR/m2 |
| **GU-40** | 40 | 100x100 | 19,6 | 150 | **27** | **27** | **26,5** |
| **GU-45** | 45 | 100x100 | 20,1 | 160 | **28** |  **28** |  **27,5** |
| **GU-50** | 50 | 100x100 | 23,8 | 180 |  **33,5** |  **33,5** | **33** |
| **GU-60** | 60 | 100x100 | 29,7 | 210 |  **42** | **42** | **41** |
| **GU-70** | 70 | 100x100 | 35 | 250 | **43** |  **43** |  **42** |

## Gumený povrch pre kone:

Špeciálne vivynutý pre kone, vyrobený z vláknitého gumeného granulatu, odolnému voči konským výkalom. Tieto povrchy dokážu odolávať náročným podmienkam.



Odporúčané pre:

- stajne, jazdecké školy,

 tréningové areály ,

- bočné steny boxov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **FARMBric****RUBBER SHEET** | Code No. | Hrúbka | Veľkosť | Váha | Head Injury Criteria | Červená | Zelená | Čierna |
|  | (mm) | (cm) | (kg/m2) | HIC | EUR/m2 | EUR/m2 | EUR/m2 |
| **GL-20** | 20 | 100x100 | 19 | - | **-** | **-** | **22** |
| **AL -50** | 50 | 100x100 | 33 | - | **-** | **-** |  **34** |

GUMENÉ OBRUBNÍKY KU GUMENÝM POVRCHOM



Používa sa:

- na obmedzenie nárazu na povrch detských ihrísk, a tým zabezpečuje úplnú absorpciu nárazu

- na vymedzenie všetkých športových plôch vytvorených daným gumeným povrchom

Odporúča sa obrubník inštalovať do betónového lôžka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code No. | Hrúbka | Veľkosť | Váha | červená | Zelená | čierna |
|  | mm | cm | kg/pcs. | EUR/meter | EUR/meter | EUR/meter |
| **ASZ** | 40 | 100x25x4 | 7,3 | **14,5** | **14,5** | **14** |
| **ASZRamp** | 40 | 100x25x4 | 6 | **14** |  **14** | **14** |

Ceny sú uvádzané s dph bez nákladov na dopravu!